　　　沿道掘削添付図書　※提出部数３部

１ 案内図

２ 委任状

３ 誓約書

４ 建築仕様概要

５ 掘削工事仕様書

６ 平面図(建物配置図)

基礎平面図、断面図、柱状図

７ 山留計画図

８ 山留計算書

９ 現況写真　周囲の状況が把握できるもの

10 工程表

11 建築確認通知書写

12 引照点詳細図、引照点写真

13 その他

**※インデックスをつけること**

委　任　状

私は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　を代理人と定め、下記工事に伴う道路・沿道掘削に関する一切の件を委任します。

記

１．工事件名

２．工事場所

令和　　年　　月　　日

委　任　者

（施主）

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

誓　約　書

令和　　年　　月　　日

東京都北多摩南部建設事務所長　殿

申請者　住　所

氏　名（代表者）　　　　　　　　　　　㊞

令和　　年　　月　　日付で提出した、

市　　　　　町　　　丁目　　　番　　　号先の沿道掘削施工協議のための申請並びに工事の施行について、下記事項を誓約します。

記

１．工事は回答書に置ける注意事項、添付図書及び仕様書に基づき施行します。

２．工事施行に際しては、事故防止に努めるとともに、一般交通及び近隣住民の支障とならないようにします。

３．当該工事により第三者に損害を与えた場合には、協議者が一切の責任を負います。

建　築　仕　様　概　要

工事名

所在地

敷地面積

構造

階数

建築面積

延べ面積

最高高さ

最高軒高

地階床深

用途

設備

建築主

設計管理者

施行者

掘　削　工　事　仕　様　書

１．山留

１．根切

１．支保工取付

及び取外し

１．埋め戻し

１．その他

①排水

釜場を設け、水中ポンプにて揚水し、沈砂槽を経由して場外へ排水する。

②第三者被害の防止

ガードマンを配置し、搬出入車両に対する第三者の通行の安全を最優先で　確保する。

③道路清掃

搬出車両が道路上に土砂を引っ張らないように処置し、路面は絶えず清掃を行い、埃が立たぬように散水を施す。